附件：1

全市建筑工地环境整治检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| l、围挡全封闭、无破损、有序。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 2、房建工地、城市轨道交通工程围挡高度不低于2.5米，市政工程围挡高度不低于2.1米。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 3、围挡保持洁化；工地围挡公益广告不少于l/3。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 4、按要求制作文明施工公示牌，并在主要出入口外围醒目位置上墙公示。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 5、非施工作业的裸露地面、易扬尘材料、空置24小时以上的土方进行覆盖。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 6、现场设置喷淋、雾炮等降尘设备，安装扬尘在线监测设施保持在线。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 7、土方开挖、回填、现场破拆、切割作业，应采用洒水等湿法作业。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 8、施工现场主要道路、材料堆放和加工场地硬化到位。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 9、外脚架体应100%安装符合标准的密目式安全网（颜色宜为绿色），封闭严密，定期清理，保持洁化。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 10、建筑工地现场按要求使用预拌混凝土和预拌砂浆。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 11、工地出入口硬化到位，主出入口50米范围内保持洁化，无碎砖乱石，无明显污泥、污水。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 12、项目大门口设置冲洗装置和废水沉淀池（三级沉淀），出土阶段必须安装车辆自动冲洗装置，工程渣土车、混凝土搅拌车等物料运输车辆须冲洗干净离场。 |
| 符合□ 不符合□ 不符合原因： |
| 检查人签字 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位签字 |  | 监理单位签字 |  | 施工单位签字 |  |

附件：2

全市建筑工地环境整治统计表

填报单位： 填报人（电话）： 填报时间： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地区** | **本周数量** | **累计数量** |
| 所辖在建工地（个） |  |  |
| 检查工地（个） |  |  |
| 出动人员检查（人次） |  |  |
| 发现问题（个） |  |  |
| 下发整改单（份） |  |  |
| 因施工环境问题被责令停工整改的项目（个次） |  |  |
| 园施工环境问题开展行政处罚（起） |  |  |
| 罚款金额（万元） |  |  |
| 因施工环境问题实施信用惩戒（起） |  |  |
| 因施工环境问题通报批评（个） |  |  |
| 本周差的项目及存在问题（3个）： |